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Рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый 

с функцией освещения  «Эколюмен УФ-ARM36»
Прибор бактерицидный рециркуляционного типа предназначен для обеззараживания воздуха в различных помещениях. Очистка воздуха от бактериальной или вирусной составляющей ведется с помощью ультрафиолетовых ламп с длиной волны 253Нм, как наиболее эффективных в бактерицидном отношении. Особая конструкция корпуса закрытого облучения без выделения озона,  позволяет использовать обеззараживатель  в присутствии людей для снижения количества вирусов и бактерий в воздухе. Для этого загрязненный воздух с помощью бесшумных вентиляторов подается в камеру обработки  и после облучения, очищенный поступает обратно в помещение через воздушные диффузоры. При этом изделие способно очистить воздух от вирусов на 99,9% разрушительно действуя на ДНК клеточного ядра микроорганизмов. Изделие имеет дополнительную функцию общего освещения с помощью встроенных светодиодных модулей и визуально стилизовано под обычный светодиодный светильник.
Сферы применения  УФ бактерицидных облучателей,  рециркуляторов воздуха:
- Обеззараживание офисных, промышленных, торговых помещений.
- УФ обработка воздуха парикмахерских, косметологических салонов, массажных кабинетов.

- Очистка воздуха от вирусов в дошкольных, школьных и других образовательных учреждениях.
- Обработка помещений от бактериальной обсеменённости предприятий общественного питания.
- Использование в периоды вирусных заболеваний передающихся воздушно-капельным путем.

Универсальный корпус позволяет размещать рециркуляторы с помощью встраивания в потолки «Армстронг», «Грильято», с помощью подвесов или накладным способом на любые типы потолков или стен.

Приборы соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011  «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС   020/2011 «Электромагнитной совместимости технических средств».
Технические характеристики.
	Наименование изделия
	УФ-ARM36-12
	УФ-ARM36-25
	УФ-ARM36-45

	Входное напряжение
	220В±10%

	Потребляемая мощность, общая/ блока освещения
	50вт/36вт
	65вт/36вт
	80вт/36вт

	Мощность бактерицидного блока
	12Вт
	25Вт
	45Вт

	Производительность бактерицидного блока
	35м3/час
	70м3/час
	90м3/час

	Объем обрабатываемого помещения*
	до 50м3
	до 100м3
	до 150м3

	Световой поток
	4300Лм

	Класс защиты от поражения электрическим током 
	1

	Цветовая температура
	4000К, 5000К

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150                                                                      
	УХЛ4

	Температура эксплуатации
	от +5  до +50°C

	Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254              
	IP20

	Срок службы светодиодов, не менее
	100 000 часов

	Срок службы УФ лампы, не менее,    час
	9000 часов

	Габаритные размеры
	595х595х120 мм

	Масса изделия, не более
	4,9 кг

	Гарантия
	3 года


* Величина ориентировочная и  зависит от категории помещения, проходимости, времени обработки, необходимой степени очистки.
Преимущества рециркуляторов Эколюмен УФ- ARM:

*Изделие способно обрабатывать воздух в помещении в присутствии людей, животных и растений.
*Обрабатывает помещения с площадью до 35м2.
*Бактерицидная эффективность прибора до 99,9%.

*Очень тихая работа прибора, менее 20дБ.

*Изделие размещается на потолке и не занимает свободное пространство помещения.
*Прибор внешне выглядит как светильник и прекрасно вписывается в любой интерьер.

*Дополнительно является полноценным светодиодным осветительным прибором.
Использование рециркуляторов  рекомендовано “Роспотребнадзором» для профилактики кароновирусной инфекции (COVID-19)

427960,  г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 55


тел.: (34147) 4-42-30, 4-42-31


 www.ecolumen.ru, led-lampy@bk.ru











